**西仪各种压力表型号大全**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 精度 | 材质 | 安装方式 | 备注 |
| 精密压力表 | YB-150/160 | 0.25/0.4 | 铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 精密压力表 | YB-150/160A (带调零） | 0.25/0.4 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 精密压力表 | YB-150/160B (带镜面） | 0.25/0.4 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 精密压力表 | YB-150/160C (带镜面/调零） | 0.25/0.4 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 不锈钢精密压力表 | YB-150F | 0.25/0.4 | 全不锈钢材质304 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 耐震精密压力表 | YBN-150 | 0.25/0.4 | 电镀铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 不锈钢耐震精密压力表 | YBN-150F | 0.25/0.4 | 全不锈钢材质304 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 精密压力表 | YB-160D | 0.16 | 铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 精密压力表 | YB-254 | 0.25 | 径向/轴向/轴向前边 |  |
| 台式精密压力表 | YBT-254 | 0.25 | 台式 |  |
| 精密血压计 | BXY-254 | 0.25 | 台式 |  |
| 精密压力表 | CM/CMM(8寸/8寸1/2) | 0.1/0.25 | 铸铁壳体（钢接头） | 径向/轴向 |  |
| 普通压力表 | Y-60/100/150/200/250 | 2.5/1.6/1.0 | 铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 耐震压力表 | YTN-60/100/150/200 | 2.5/1.6/1.0 | 电镀铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 不锈钢压力表 | YTF-60/100/150/200 | 2.5/1.6/1.0 | 全不锈钢材质304/316 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 不锈钢耐震压力表 | YTF-60/100/150/200-Z | 2.5/1.6/1.0 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 安全型不锈钢压力表 | YTAF-100/150 | 1.6/1.0 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 安全型不锈钢耐震压力表 | YTAF-100/150-Z | 1.6/1.0 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 隔膜压力表 | YTP-60/100/150/200 | 2.5/1.6/1.0 | 表头：铁壳/铜接头：隔膜体材质304/316（可特殊定制 ） | 径向/轴向 |  |
| 不锈钢隔膜压力表 | YTPF-60/100/150/200 | 2.5/1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 不锈钢耐震隔膜压力表 | YTPF-60/100/150/200-Z | 2.5/1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 电接点压力表 | YX-60/100/150 | 2.5/1.6/1.0 | 铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 耐震电接点压力表 | YTNX-60/100/150 | 2.5/1.6/1.0 | 电镀铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 不锈钢电接点压力表 | YTFX-60/100/150 | 2.5/1.6/1.0 | 全不锈钢材质304/316 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 不锈钢耐震电接点压力表 | YTFX-60/100/150-Z | 2.5/1.6/1.0 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 磁助式电接点压力表 | YX-60/100/150 | 2.5/1.6/1.0 | 铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 磁助式耐震电接点压力表 | YTNX-60/100/150 | 2.5/1.6/1.0 | 电镀铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 磁助式不锈钢电接点压力表 | YTFX-60/100/150 | 2.5/1.6/1.0 | 全不锈钢材质304/316 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 磁助式不锈钢耐震电接点压力表 | YTFX-60/100/150-Z | 2.5/1.6/1.0 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 膜盒压力表 | YE-100/150 | 2.5/1.6 | 铁壳/铜接头 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 不锈钢膜盒压力表 | YE-100/150B | 2.5/1.6 | 全不锈钢材质304/316 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 矩形膜盒压力表 | YE-1/1F/501 | 2.5/1.6 | 铁壳/软管接头 | 长方形/竖向 |  |
| 不锈钢耐震膜盒压力表 | YEN-100/150B | 2.5/1.6 | 全不锈钢材质304/316 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |
| 膜片压力表 | YP-100/150 | 2.5/1.6 | 3J1膜片 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀膜片压力表 | YP-100/150F | 2.5/1.6 | 喷涂特氟隆 | 径向/轴向 |  |
| 电接点膜片压力表 | YPX-100/150 | 2.5/1.6 | 3J1膜片 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀电接点膜片压力表 | YPX-100/150F | 2.5/1.6 | 喷涂特氟隆 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀耐高温压力表 | YTH-100/150 | 1.6/1.0 | 全不锈钢材质304/316（带毛细管或直管散热器） | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀耐高温耐震压力表 | YTHN-100/150 | 1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀耐高温电接点压力表 | YTHX-100/150 | 1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀耐高温耐震电接点压力表 | YTHNX-100/150 | 1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀耐高温磁助式电接点压力表 | YTHX-100/150 | 1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 耐腐蚀耐高温磁助式耐震电接点压力表 | YTHNX-100/150 | 1.6/1.0 | 径向/轴向 |  |
| 差压压力表 | CWA-100/150/200 | 1.6 | 全不锈钢材质304/316 | 径向/轴向/轴向前边/轴向后边 |  |

陕西西仪测控技术有限责任公司生产产品：活塞式压力计，精度0.05级，0.02级，压力范围：-0.1-0-0.25Mpa，0.1-6Mpa，1-60Mpa，2-100Mpa，2-160Mpa，5-250Mpa，  10-500Mpa，稳定性高，价格低，操作快捷，维护费用低，所售活塞式压力计质保36个月； 生产压力变送器离不开活塞式压力计，压力变送器有：智能压力变送器，智能差压变送器，电容式压力变送器，单晶硅压力变送器，双法兰液位变送器，单法兰液位变送器，远传智能压力变送器，扩散硅压力变送器，赫斯曼压力变送器，投入式液位计。

如索取更详细的压力表资料，请致电陕西西仪测控技术有限责任公司 陕西省西安市莲湖区大庆路260号，电话：029-88639987或7\*24技术服务电话18192103685 [www.sxxyck.com](http://www.sxxyck.com)